![Ein Bild, das Text enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]()

**Laserstrahlung**Direkte Bestrahlung  
der Augen vermeiden.  
**Laser: Klasse 3R**

DIN EN 60825-1 2015-07  
P=5mW λ=650nm