

**Laserstrahlung**Direkte Bestrahlung
der Augen vermeiden.
**Laser: Klasse 3R**

DIN EN 60825-1 2015-07
P=5mW λ=650nm